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Приложение №1


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи и свързаните с това доставки“ на обект: „Изграждане на екопътека „Орлински“ в местността Кръста, с. Ракитна, община Симитли“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.677 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. 



I. [bookmark: bookmark5]ОБЩА ЧАСТ
Възлагането на настоящата поръчка е свързано с намерението на община Симитли да кандидатства с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.677 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, финансирана от   Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

II. [bookmark: bookmark7]ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
[bookmark: bookmark8]Основната цел не поръчката е извършване на строително-монтажни работи и избор на доставчик притежаващ необходимата професионална компетентност за доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект „Изграждане на екопътека „Орлински“ в местността Кръста, с. Ракитна, община Симитли“, за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19. 677 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. 
Очакваните резултати от изпълнението на поръчката са: 
· Укрепване с габиони;
· Изграждане на кътове за отдих;
· Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане;
· Изработка на графични материали;
· Изграждане на туристическа пътека

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Доставка и монтаж на беседка.

· Обща характеристика – беседка с размери 470см х 515см и височина 470см. Представлява двускатен покрив за засенчване и предпазване от лошо време. Разположените маса с пейки предоставя възможност за почивка и пикник сред природата. Беседката е оборудвана с дървена маса с пейка;
· Габаритни размери – съгласно чертежите по част „Паркоустройство и благоустройство“;
· Използван материал – за производството на елементите да се използва подбрана и изсушена дървесина с необходимия профил съгласно проекта. Всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с безцветни лакове(или байц) за външна употреба с цвят по одобрена мостра от проектанта. Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. Покривът се изпълнява от метална обшивка.

2. Доставка и монтаж на маса с пейки.

· Обща характеристика – дървена маса с пейки с размери 300см х 250см. Предоставя възможност за почивка и пикник сред природата на открито;
· Габаритни размери – размери съгласно чертеж по част „Паркоустройство и благоустройство“;
· Използван материал – за производството на елементите да се използва подбрана и изсушена дървесина с необходимия профил съгласно проекта. Всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с безцветни лакове(или байц) за външна употреба с цвят по одобрена мостра от проектанта. Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. 

3. Доставка и монтаж на табела(информационна) голяма.

· Обща характеристика – информационна табела от дърво с ширина 94см и височина 200см, предназначена за предоставя информация за маршрута, други алтернативни маршрути, информация за културно-историческите обекти в района. Разполагат се на изходния пункт, кръстопъти и местата за отдих;
· Габаритни размери – размери съгласно чертеж по част „Паркоустройство и благоустройство“;
· Използван материал – за производството на елементите да се използва подбрана и изсушена дървесина с необходимия профил съгласно проекта. Всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с безцветни лакове(или байц) за външна употреба с цвят по одобрена мостра от проектанта. Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков. 
Графичното табло да е с цветен печат, UV устойчив и водоустойчив, да съдържа информация за маршрути, информация за флората и фауната и културно-исторически обекти в района.

4. Доставка и монтаж на табела(информационна) малка.
· Обща характеристика – информационна табела от дърво с ширина 124см и височина 96см, предназначена да предоставя информация за флората в района. Разполагат се на характерни места;
· Габаритни размери - размери съгласно чертеж по част „Паркоустройство и благоустройство“;
· Използвани материали - за производството на елементите да се използва подбрана и изсушена дървесина с необходимия профил съгласно проекта. Всички детайли да са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с безцветни лакове(или байц) за външна употреба с цвят по одобрена мостра от проектанта. Сглобките да са осъществени чрез поцинкован, метален резбови обков.
Графичното табло да е с цветен печат, UV устойчив и водоустойчив, да съдържа информация за маршрута, други алтернативни маршрути, информация за флората и фауната и културно-исторически обекти в района.

5. Доставка и монтаж на указателна табела.
· Обща характеристика – указателна табела тип стрелка(заострена в единия край), указваща посоката на движение при смяна на направлението;
· Габаритни размери – дължина 40см, височина 10см, широчина 2см;
· Използвани материали – изработена от метал, с трайно нанесена информация, указваща посоката. Където няма възможност за поставяне на дърво, да се предвиди метален кол с височина 2метра.


IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Изпълнението на задачите по настоящата обществена поръчка трябва да се осъществят при спазване на: 
· [bookmark: _GoBack]Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.677 МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, финансирана от   Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни“, с всички изискуеми приложения.
· „Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра“.
· Националната и европейската нормативна база за възлагане на обществени поръчки.
· Спазване на добрата консултантска практика.

V. [bookmark: bookmark10] МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
На територията на община Симитли. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място.

VI. [bookmark: bookmark11]СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Срокът за изпълнение на поръчката е обвързан със срока за изпълнение на договор за БФП между община Симитли, Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ „Струма-Симитли, Кресна и Струмяни“.
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