**Обществена поръчка с предмет: „Корекция на централно дере на с. Полето, преминаващо успоредно и непосредствено до път село Полето – село Брежани“, община Симитли**

|  |
| --- |
| **КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА**  **УЧАСТНИК: …………………………………** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Вид строително монтажни работи** | | **Ед. мярка** | | **Количество** | **Ед. цена**  **(лв.)** | **Стойност**  **(лв.)** |
| **І** | | **ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ** | |  | |  |  |  |
| 1 | | Изкоп с багер в з.п. на отвал (за вр. пътища и рампа) | | м3 | | 50 |  |  |
| 2 | | Изсичане на дървета с дебелина до 45 см | | бр. | | 12 |  |  |
| 3 | | Изкореняване и извличане на същото | | бр. | | 12 |  |  |
| 4 | | Изсичане на храсти при деб. на дърветата до 10 см | | м2 | | 1 300 |  |  |
| 5 | | Изкореняване на храсти при деб. на дърв. до 10 см | | м2 | | 1 300 |  |  |
| 6 | | Направа на отбивна дига за строителните води | | м3 | | 20 |  |  |
| 7 | | Разваляне на отбивна дига за строителните води | | м3 | | 20 |  |  |
| 8 | | Разваляне на рампа с булдозер | | м3 | | 50 |  |  |
| **ІІ** | | **СТОМАНОБЕТОНОВИ РАБОТИ** | |  | |  |  |  |
| 1 | | Направа и разв. на кофраж на стени с прави повърхности за облицовка | | м2 | 2050 | |  |  |
| 2 | | Водочерпене | | мсм | 20 | |  |  |
| 3 | | Направ и разваляне на кофраж за стени | | м2 | 170 | |  |  |
| 4 | | Полагане на бетон клас С12/15 за съоръжения | | м3 | 38 | |  |  |
| 5 | | Полагане на бетон клас С12/15 за облицовка | | м3 | 390 | |  |  |
| 6 | | Полагане на бетон клас С12/15 за стени | | м3 | 32 | |  |  |
| 7 | | Полагане на бетон клас С12/15 за основи | | м3 | 32 | |  |  |
| 8 | | Пясък | | м3 | 210 | |  |  |
| 9 | | Изработка и монтаж на армировка АІ до ф12-сред. сложност | | кг | 12500 | |  |  |
| 10 | | Направа и монтаж на метален парапет 15,45 кг/м L=500м | | кг | 7700 | |  |  |
| 11 | | Доставка и монтаж на матраци тип „Рено“-300/200/30 | | бр. | 240 | |  |  |
| 12 | | Двукратно измазване на стени с битум | м2 | | 65 | |  |  |
| **ІІІ** | | **ЗЕМНИ РАБОТИ** |  | |  | |  |  |
| 1 | | Изкоп с багер в з.п. на транспорт | м3 | | 6693 | |  |  |
| 2 | | Изкоп с багер в з.п. на отвал (за обр. насип) | м3 | | 500 | |  |  |
| 3 | | Изкоп ръчен в земни почви с едно прехв. за оформяне на земен профил | м3 | | 20 | |  |  |
| 4 | | Транспорт на земни маси до 4 км | м3 | | 6693 | |  |  |
| 5 | | Разриване и уплътняване на з.п. | м3 | | 7583 | |  |  |
| 6 | | Доставка и полагане на несортирана баластра | м3 | | 20 | |  |  |
| 7 | | Разриване и уплътняване на несортирана баластра зад п. стена | м3 | | 20 | |  |  |
|  | **Общо без ДДС:** | | | | | | |  |
|  | **20 % ДДС:** | | | | | | |  |
|  | **Общо с ДДС:** | | | | | | |  |

Представляващ: ……………………………

/…………………………………………/